Analiz Format No : 1	İNŞAAT İŞ KALEMLERİ BİRİM FİYAT ANALİZLERİ	Tarih :	
İş Kalemi /İş Grubu No	Analizin Adı	Ölçü Birimi	
15.140.1202A	Ø 35 cm çapında, her boyda, c 30/37 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore kazık yapılması
( Nakliyeler dahildir )	MT	
			
Poz No	Girdiler	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	
	Foraj :					
19.100.1057	Fore kazık delgi makinası'nın (200 hp) 1 saatlik ücreti	SA	0,32			
	Foraj işçiliği, montaj ve demontaj, pasanın yükleme, boşaltma ve taşıma karşılığı					
10.100.1063	Erbab işçi	SA	0,32			
10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,32			
	Betonlama :					
15.150.1006	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 30/37 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)	M3	0,17			
	Betondaki vibratör (minha)					
19.100.1033	Beton vibratörü'nün 1 saatlik ücreti	SA	0,05			
	Beton dökümü karşılığı					
19.100.1057	Fore kazık delgi makinası'nın (200 hp) 1 saatlik ücreti	SA	0,01			
10.100.1063	Erbab işçi	SA	0,1			
İBB.SNBF.27	Şantiye dışına kamyonla kazı malz. ve moloz nakli	TON	1,6*2			
İBB.SNBF.27	Şantiye dışına kamyonla kazı malz. ve moloz nakli	TON	0,8			
Kârsız Toplam		
Kâr ve Genel Giderler		
Toplam Tutar		
Tarifi :
İdarece onanmış uygulama projesi ve teknik şartnamesine uygun olarak, her cins ve klastaki zeminde, her derinlikte, kuruda veya su altında, her boyda yerinde dökme fore kazık yapılması için gerekli araç, gereç, makine, teçhizat, ekip, ekipmanın denetiminin iş başında temini ile montajlarının yapılması, çalışma platformunun hazırlanması, gerekmesi halinde iskele kurulması, forajın yapılması, iş bitiminden sonra demontajı, nakilleri,  gerekli hallerde muhafaza borusu kullanılması, projesine göre hazırlanmış demir donatının projesine uygun olarak yerine yerleştirilmesi, 15.150.1006 poz nolu C 30/37 hazır betonun tekniğine uygun olarak (tremi borusu ile) yerine yerleştirilmesi, gerekmesi halinde betonun döküm yerine beton pompası ile basılması, forajdan çıkan pasanın vasıtalara yüklenmesi, ortalama 60 m'ye kadar nakli, boşaltılması, depo ve imla yerinde serilmesi ve düzeltilmesi, foraj esnasında kazık zemininden numune alınması, raporun hazırlanması, su içinde çalışma güçlüğü, inşaat yerinde her türlü yükleme boşaltma, yatay ve düşey taşıma, yerinde dökme fore kazık yapılması için aşağıda "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" dışında kalan diğer tüm işlerin yapılması için gerekli olan her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, makine, araç ve gereç giderleri ile müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil 1 m fiyatı:
Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar:
İnşaat bünyesine giren betonarme demiri ve demirin projesine göre kesilip bükülerek hazırlanması yerine konulması bedeli, demirin fabrikadan iş başına kadar nakli, yüklenmesi ve boşaltılması bedeli, forajdan çıkan pasanın 60 m'den fazla mesafeye taşınması halinde buna ait taşıma bedeli birim fiyata dahil değildir.
ÖLÇÜ: 
1) Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.  (Not 3 ve 4 de belirtilen şartların olması halinde, buna göre ölçüm yapılır.)

NOT:  :
1)Foraja başlanacak en uygun zemin kotu idarece saptanır.
2) Kazığın baş tarafındaki kırılacak düşük mukavemetli kısım ölçüye dâhil edilmez.
3) Projede belirtilen kazık üst kotunun forajın yapıldığı zemin kotundan yukarıda olması halinde bu iki kot arasındaki kazık için foraj bedeli ödenmez.
4) Projede belirtilen kazık üst kotunun forajın yapıldığı zemin kotundan aşağıda olması halinde bu iki kot arasındaki kısma sadece foraj bedeli ödenir.
5) İdarece yaptırılması halinde, kazık yükleme deneyi bedeli ayrıca ödenir.
6) Forajdan çıkan pasanın 60 m'den fazla mesafeye taşınması halinde taşıma bedeli nakliye formülleri üzerinden hesaplanarak ödenir. Pasanın cinsi her ne olursa olsun yoğunluğu 1,6 ton/m³ olarak alınır.
7) Demir donatısının bedeli demirin çapına bağlı olarak ilgili olduğu 15.160.1003, 15.160.1004, 15.160.1005poz no'lu birim fiyatlar üzerinden, demirin fabrikadan iş başına kadar nakliye bedeli ise nakliye formülleri üzerinden hesaplanarak ödenir. Nakliye sırasındaki yükleme ve boşaltma bedeli 15.100.1004pozno'lu birim fiyat üzerinden ödenir.

Birim Fiyata Dahil: Tüm nakliye bedelleri birim fiyata dahil olup ayrıca nakliye bedeli ödenmez.	

Analiz Format No : 1	İNŞAAT İŞ KALEMLERİ BİRİM FİYAT ANALİZLERİ	Tarih :	
İş Kalemi /İş Grubu No	Analizin Adı	Ölçü Birimi	
15.180.1003A	Marangoz ve Demir Ustası Marifetiyle Plywood ile düz yüzeyli PANEL betonarme kalıbı yapılması
( Nakliyeler dahildir )	M2	
			
Poz No	Girdiler	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	
	Malzeme:					
10.130.4606	Film kaplı 21 mm plywood kalıp malzemesi (ts 46)	M2	0,60			
	1,20/2= 0,60 m2					
10.130.4606	Film kaplı 21 mm plywood kalıp malzemesi (ts 46)	M2	0,06			
	Bağlantı malzemeleri  vb. karşılığı %10					
10.300.2191	Yağ bazlı kalıp ayırıcı (ahşap için)	KG	0,1			
10.130.4607	Plywood kalıp malzeme ı kesitli ahşap kiriş (alt ve üst başlıklar min.40x80 mm) (ts 46)	MT	0,11			
	(Alt ve üst başlıklar min. 40x80 mm fırınlanmış ladin, köknar vb. kereste gövde suya dayanıklı sunta veya kontraplak min. 30 mm.kalınlıkta) (1,10 / 10 = 0.11m)					
10.420.1009	Çatal çivi (ts 155)	KG	0,1			
10.420.1006	Çiviler (ts 155)	KG	0,2			
	İşçilik:					
	Yapılması ve sökülmesi					
10.100.1009	Marangoz ustası	SA	1,1			
10.100.1090	Kalıp İşleri Usta Yardımcısı	SA	1,1			
10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,75			
	Karkas					
15.550.1202	Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması	KG	8,00*4			
10.100.1009	Marangoz ustası	SA	2,2			
10.100.1021	Kaynakçı ustası	SA	1,1			
İBB.SNBF.20/A	Herçeşit b.a düz ve nervürlü  ve profil demir nakli(karabük.anadolu)	TON	0,0352			
Kârsız Toplam		
Kâr ve Genel Giderler		
Toplam Tutar		
Tarifi :
Proje ve şartnamesine göre; Gerekli statik hesaplatı yapılmış idaresine onaylatılmış; ekniğine, yönetmeliklere uygun bir şekitle Köşebent yada profil demir ile önceden hazırlanmış; iç yüzeyi yağlanmış 21 mm kalınlığında plywood (film kaplı) suni tahtalardan düz yüzeyli beton ve betonarme PANEL kalıbı yapılması,  gerekli görülen vibrasyona dayanacak şekilde takviye edilmesi, kalıbın sökülmesi, bu işler için gerekli gerekli her türlü malzeme ve zayiatı ile işçilik, iş yerinde yatay-düşey taşıma, yükleme-boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m²  fiyatı:

ÖLÇÜ	:
Kalıp gören yüzler projesinden veya yerinde ölçülerek hesaplanır. Boşluk hacmi çıkarılmayan imalât deliklerinin çevre kalıpları ölçüye dâhil edilmez. Deliğin kalıp tarafındaki yüzünden delik boşluğu çıkarılmaz.

NOT	:
1) Kalıp iskelesi ayrıca ödenir.
2) Kalıptan çıkan malzeme müteahhide aittir.   
Birim Fiyata Dahil: Tüm nakliye bedelleri birim fiyata dahil olup ayrıca nakliye bedeli ödenmez.	

Analiz Format No : 1	İNŞAAT İŞ KALEMLERİ BİRİM FİYAT ANALİZLERİ	Tarih : 	
İş Kalemi /İş Grubu No	Analizin Adı	Ölçü Birimi	
ÖZEL.0001	Çalışma Masası (mdf üzeri meşe kaplama doğal cilalı)	M2	
			
Poz No	Girdiler	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	
10.130.4501	Çam kerestesi 1.sınıf	M3	0,027			
10.130.4507	Meşe kerestesi	M3	0,014			
10.170.1801	Kontraplak (TS EN 636+A1)	M3	0,001			
10.420.1302	Sentetik tutkal (ts en 12765)	KG	2			
10.170.1602	Meşe kaplama (0.8 mm kalınllıkta)	M2	6,7			
10.170.1604	Kayın kaplama (0.8 mm kalınlıkta)	M2	3,56			
	Astar Kaplama (İç yüzeyde)					
10.420.1010	Ağaç vidası (küçük 144 ad)	KUTU	0,5			
10.300.1602	Zımpara kağıdı	AD	4,4			
40.120.1532	Sentetik esaslı vernik	KG	4,4			
40.120.1532	Sentetik esaslı vernik	KG	2,8			
	Deredor Karşılığı					
10.170.2107	Yonga levha 19 mm.	M2	4,85			
10.100.1008	Doğramacı ustası	SA	12			
	Yapılması ve Yerine Takılması İçin					
10.100.1008	Doğramacı ustası	SA	7,2			
	Kaplama ve Cila İçin					
10.100.1008	Doğramacı ustası	SA	2,64			
	Sıcak Pres Karşılığı					
10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	2			
10.100.1064	Çırak	SA	3			
	Yapılması ve Yerine Takılması İçin					
10.100.1064	Çırak	SA	7,2			
	Kaplama ve Cila İçin					
Kârsız Toplam		
Kâr ve Genel Giderler		
Toplam Tutar		
Tarifi :İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, Yüklenici firma tarafından temin edilmiş, kontrolleri yapılmış ve iş yerine getirilmiş, ceviz / meşe / maun / kayın / karaağaç kaplamalı danışma bankosu yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makine, araç, gerecin işbaşında hazırlanması, projesine ve detay resimlerine göre, 19,0 mm kalınlıktaki yapay tahtaların kesilerek kenarlarının sert ağaçlarla masiflendirilmesi, ön yüzeyinin ceviz / meşe / maun / kayın / karaağaç kaplama ile arka yüzeyinin astar kaplama ile preslenerek kaplanması, kaplama yüzeylerinin temizlenmesi, iki kat vernik sürülmesi, deredorla (Parlak, yüzey sertleştirici lake boya) cilalanması, parçaların birleştirilerek dolabın kullanıma hazır hale getirilmesi için her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makine, araç, gereç, inşaat yerindeki yükleme, taşıma, boşaltma (Malzemelerin temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariç), Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, ceviz / meşe / maun / kayın / karaağaç kaplamalı danışma bankosu yapılmasının 1,00 m² (Bir metrekare) fiyatı.
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden masa tablası (Ahşap üzerine ceviz / meşe / maun / kayın / karaağaç kaplamalı) yapılmasının m² (metrekare) cinsinden miktarıdır. Bankonun ön cephe izdüşüm alanı projesi üzerinden hesaplanır.
Not: Madeni aksam bedeli ayrıca ödenir.	

Analiz Format No : 1	İNŞAAT İŞ KALEMLERİ BİRİM FİYAT ANALİZLERİ	Tarih :	
İş Kalemi /İş Grubu No	Analizin Adı	Ölçü Birimi	
ÖZEL.0002	Ahşap Keson (mdf üzeri meşe kaplama doğal cilalı)	AD	
			
Poz No	Girdiler	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	
10.130.4507	Meşe kerestesi	M3	0,011			
10.170.1801	Kontraplak (TS EN 636+A1)	M3	0,008			
	(5 mm.)					
10.420.1302	Sentetik tutkal (ts en 12765)	KG	0,206			
10.170.1602	Meşe kaplama (0.8 mm kalınllıkta)	M2	1,2			
10.170.1604	Kayın kaplama (0.8 mm kalınlıkta)	M2	8,58			
	Astar Kaplama (İç yüzeyde)					
10.420.1010	Ağaç vidası (küçük 144 ad)	KUTU	0,5			
10.200.3609	30*30*1.5 mm kare ve dikdörtgen kesitli çelik boru	MT	4,53			
10.300.1602	Zımpara kağıdı	AD	2,5			
40.120.1532	Sentetik esaslı vernik	KG	4,4			
40.120.1532	Sentetik esaslı vernik	KG	0,5			
	Deredor Karşılığı					
10.170.2107	Yonga levha 19 mm.	M2	2,2			
10.100.1008	Doğramacı ustası	SA	8,54			
	Yapılması ve Yerine Takılması İçin					
10.100.1008	Doğramacı ustası	SA	4,9			
	Kaplama ve Cila İçin					
10.100.1008	Doğramacı ustası	SA	2,64			
	Sıcak Pres Karşılığı					
10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,25			
10.100.1064	Çırak	SA	5,8			
	Yapılması ve Yerine Takılması İçin					
10.100.1064	Çırak	SA	4,9			
	Kaplama ve Cila İçin					
Kârsız Toplam		
Kâr ve Genel Giderler		
Toplam Tutar		
Tarifi :
Ahşap Keson (mdf üzeri meşe kaplama doğal cilalı) 
65X50X80 boyutlarında projesindeki gibi yapılması	

Analiz Format No : 1	İNŞAAT İŞ KALEMLERİ BİRİM FİYAT ANALİZLERİ	Tarih :	
İş Kalemi /İş Grubu No	Analizin Adı	Ölçü Birimi	
ÖZEL.0003	Ahşap Bank (mdf üzeri meşe kaplama doğal cilalı)	AD	
			
Poz No	Girdiler	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	
	MDF Malzeme  (%10 ZAİYATIYLA)					
04.KTB.0034	18 mm Ham MDF	M2	1,1			
	Malzemenin kesilmesi ve hazırlanması					
19.100.1091	Ahşap doğrama imalat atelyesinin 1 saatlik ücreti	SA	0,2			
10.100.1009	Marangoz ustası	SA	1			
10.100.1041	Marangoz usta yardımcısı	SA	2			
10.420.1302	Sentetik tutkal (ts en 12765)	KG	0,25			
	Zemin Üstüne yapılacak çelik iskelet					
10.200.3611	40*40*2.0 mm kare ve dikdörtgen kesitli çelik boru	MT	6,5			
10.100.1021	Kaynakçı ustası	SA	3			
10.100.1019	Soğuk demirci ustası	SA	0,75			
10.100.1064	Çırak	SA	2			
15.540.1112	Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılması	M2	1,04			
	MDF'nin montajı					
10.420.1011	Ağaç vidası (büyük 144 ad)	KUTU	0,056			
10.100.1009	Marangoz ustası	SA	0,15			
	Kaplamanın Boyanması					
04.KTB.0016	Selülozik Astar	KG	0,5			
10.300.1503	Ahşap boyası (akrilik modifiye poliüretan esaslı)	KG	0,6			
	RAL Kodlu Akrilik Boya					
04.KTB.0015	Boya macunu (selüloz macunu)	KG	1			
04.KTB.0011	Poliüretan esaslı inceltici ve temizleyici malzeme (sıvı)	KG	0,2			
10.300.1602	Zımpara kağıdı	AD	2			
10.100.1023	Boyacı ustası	SA	2			
10.100.1064	Çırak	SA	4			
	Yatay düşey taşımalar					
10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	2			
Kârsız Toplam		
Kâr ve Genel Giderler		
Toplam Tutar		
Tarifi :
Ahşap Bank (mdf üzeri meşe kaplama doğal cilalı)	

Analiz Format No : 1	İNŞAAT İŞ KALEMLERİ BİRİM FİYAT ANALİZLERİ	Tarih :	
İş Kalemi /İş Grubu No	Analizin Adı	Ölçü Birimi	
ÖZEL.0004	Elektrostatik toz boyalı ısı yalıtımlı alüminyum doğrama ile Pencere imalatı yapılması ve yerine konulması	AD	
			
Poz No	Girdiler	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	
	Malzeme :					
10.200.2016	Eloktrostatik tozboyalı ısı ylt.al.prof	KG	1,07			
10.420.1305	Silikon esaslı 800 serisi macun	KG	0,03			
10.420.1513	Pvc pestili (1mm'lik)	M2	0,14			
10.400.1022	Plastik ve alüminyum doğrama montaj dübeli	AD	0,45			
10.400.1021	Epdm kauçuk, neopren veya tpe izolasyon ve cam conta ve fitilleri	KG	0,1			
	İşçilik :					
	Yapılması					
19.100.1087	Alüminyum doğrama imalat atelyesinin 1 saatli ücreti	SA	0,015			
	Yerine konulması					
10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	0,1			
10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,2			
Kârsız Toplam		
Kâr ve Genel Giderler		
Toplam Tutar		
Tarifi :

Analiz Format No : 1	İNŞAAT İŞ KALEMLERİ BİRİM FİYAT ANALİZLERİ	Tarih :	
İş Kalemi /İş Grubu No	Analizin Adı	Ölçü Birimi	
ÖZEL.0006	Özel tasarımlı Kalıplara dökülmek üzere priz geciktirici katkılı, Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 35/45 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)	M3	
			
Poz No	Girdiler	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	
	Malzeme:					
10.130.1507	C 35/45 beton harcı gri renkte, normal hazır beton harçları (TS EN 206-1+A1)	M3	1			
10.130.9991	Su	M3	0,4			
10.300.2034	Süper akışkanlaştırıcı-priz geciktirici (sıvı)	KG	7,70			
	İşçilik:					
10.100.1015	Betoncu ustası	SA	1,75			
10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	6,00			
10.100.1015	Betoncu ustası	SA	0,25			
	Labaratuar deneyleri için beton ustası					
10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	2,50			
	İnşaat yerinde yükleme , boşaltma , yatay ve düşey taşıma işçiliği					
Kârsız Toplam		
Kâr ve Genel Giderler		
Toplam Tutar		
Tarifi :
Tarifi :
Beton üretimine uygun komple beton tesisinde (asgari 60m3/sa kapasiteli, dört gözlü agrega bunkerli kompresörlü ve kumanda kabini ile birlikte bilgisayar kontrollü, min. 50 ton kapasiteli çimento silosu bulunan konveyör bant sistemli, geri kazanım ünitesi, agrega ve beton deneylerini yapabilecek kapasitede laboratuar, jeneratör, yeteri kadar transmikser ve mobil beton pompası ile en az bir adet yükleyici, katkı tankı ve katkı tartı bunkeri, nem ölçer ve benzeri her türlü ekip ve ekipmana sahip periyodik kalibrasyonu yapılmış beton üretim tesisi) standardına ve projesine uygun, yıkanmış, elenmiş granülometrik kum-çakıl ve/veya kırmataş, çimento, su ve gerektiğinde katkı malzemesi ile C 35/45 sınıfında üretilen veya bu niteliklere sahip beton tesisinden satın alınan hazır beton harcının; beton kalite kontrollerinin yapılması, transmikserlere yüklenmesi, işyerine kadar nakli, döküm yerine beton pompası ile basılması, yerleştirilmesi, vibratör ile sıkıştırılması, sulanması, soğuktan, sıcaktan ve diğer dış tesirlerden korunması ve bakımının yapılması, gerekli ve yeter sayıda deney için numune alınması ve gerekli deneylerin yapılması, için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makine araç, gereç ve laboratuar giderleri, işyerindeki her türlü yatay ve düşey taşımalar, yükleme ve boşaltmalar, beton bünyesine giren granülometrik kum çakıl veya kırmataşın ve çimentonun temin edildiği, üretildiği veya satın alındığı yerden taşıtlara yüklenmesi, beton tesisine nakli, taşıtlardan boşaltılması, istifi, beton tesisine konulması, beton bünyesinde ve sulama için kullanılan suyun temini ve nakli, beton tesisi ve diğer tüm ekipmanların temini ve amortisman giderleri ile her türlü diğer giderler ve müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, yerinde dökülmüş ve basınç dayanımı C 35/45 olan gri renkte, normal hazır betonun 1 m³fiyatı:

ÖLÇÜ:Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır.

NOT:
1) Üretilen veya satın alınan betonun üretildiği tesisin, TSE ve mevzuatının gerektirdiği diğer belgelere sahip olması ve bu belgeleri imalata başlamadan önce idareye vermesi zorunludur. İbraz edilen belgelerin uygun olduğunun tespit ve kullanılmasına müsaade edilmesi kaydıyla ancak, bu tesiste üretilen veya satın alınan ve yürürlükteki mevzuatına göre piyasa arz koşullarını da taşıyan uygunluk belgeli betonun imalatta kullanılması mümkün olacaktır.
2) Betonun satın alınarak temin edilmesi halinde, üzerinde işin adı da belirtilmiş olan faturaların birer suretinin ödeme belgelerine eklenmesi zorunludur.
3) Beton bünyesine ilave olarak konulacak katkı malzemesinin bedeli ayrıca ödenecektir.
4) Pompa kullanılmaması halinde analizden pompa bedeli düşülür.