GEDİK ÜNİVERSİTESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

-İgdaş tarafından konulmuş olan servis kutusundan itibaren Kazan dairesine ve Gastronomi

Binasına İgdaş şartnamesine uygun olarak doğalgaz tesisatı çekilecek, projesi onaylatılacak ve

gaz açımı yapılacaktır.

-Doğalgaz ana kolon tesisatında kazan dairesi kapasitesi 150 m3/h ve gastronomi binası kapasitesi 30m3/h alınacaktır

- Tesisat yapımında kullanılacak malzemelerin tse standartları aşağıda belirtilmiştir.

Doğalgaz boruları ISO 3183

Boru bağlantı parçaları-Çelik (kaynak ağızlı veya flanşlı) TS 2649

Bina gaz tesisatlarında kullanılan el ile çalıştırılan küresel vanalar TS EN 331,TS 9809

Katodik koruma TS 5141 EN 12954

Gaz regülatörleri TS 10624