Analiz Format No : 1	PROJE NAKLİYE ANALİZLERİ	Tarih : ..........	
İş Kalemi /İş Grubu No	Analizin Adı	Ölçü Birimi	
İBB.SNBF.14	Kırma taş (ocaktan) nakli	M3	
			
Poz No	Girdiler	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	
	Kırmataş Nakli					
	F = A x K x (0.0007 x M+0.01) x G					
	A : Zorluk Katsayısı = 1					
	G : Taşınan Malzemenin Yoğunluğu = 1,6					
	K : Taşıt Katsayısı ( Rayiç : ÇŞB-10.110.1003=1400.00 )					
	M : Taşıma Mesafesi = 45 km					
	Yükleme Boşaltma					
15.100.1002	1 m3 kum, çakıl, tuvenan, stabilize, kırmataş, hafif agrega ve mermer pirinci taşıtlara yükleme, boşaltma ve figüresi	M3	1			
Karsız Toplam		
Kar ve Genel Giderler		
Toplam Tutar		
Tarifi :
Kırmataş Nakli için malzemenin nakledilmesi, vasıtalara yüklenmesi, vasıtalardan boşaltılması ve istiflenmesi kar ve genel gider dahil 1 M3 birim fiyatıdır.
Nakliye Mesafesi: 45
Teslim Edildiği yer: Şantiye	

Analiz Format No : 1	PROJE NAKLİYE ANALİZLERİ	Tarih : ..........	
İş Kalemi /İş Grubu No	Analizin Adı	Ölçü Birimi	
İBB.SNBF.15	Kum çakıl(bedeli hariç) nakli	M3	
			
Poz No	Girdiler	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	
	Çakıl Nakli					
	F = A x K x (0.0007 x M+0.01) x G					
	A : Zorluk Katsayısı = 1					
	G : Taşınan Malzemenin Yoğunluğu = 1,6					
	K : Taşıt Katsayısı ( Rayiç : ÇŞB-10.110.1003=1400.00 )					
	M : Taşıma Mesafesi = 40 km					
	Yükleme Boşaltma					
15.100.1002	1 m3 kum, çakıl, tuvenan, stabilize, kırmataş, hafif agrega ve mermer pirinci taşıtlara yükleme, boşaltma ve figüresi	M3	1			
Karsız Toplam		
Kar ve Genel Giderler		
Toplam Tutar		
Tarifi :
Kum Nakli ile Çakıl Nakli için malzemenin nakledilmesi, vasıtalara yüklenmesi, vasıtalardan boşaltılması ve istiflenmesi kar ve genel gider dahil 1 M3 birim fiyatıdır.
Nakliye Mesafesi: 40
Teslim Edildiği yer: Şantiye	

Analiz Format No : 1	PROJE NAKLİYE ANALİZLERİ	Tarih : ..........	
İş Kalemi /İş Grubu No	Analizin Adı	Ölçü Birimi	
İBB.SNBF.20/A	Her çeşit b.a düz ve nervürlü  ve profil demir nakli(Karabük. Anadolu)	TON	
			
Poz No	Girdiler	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	
	B.ve Profil Demiri Nakli (depodan)					
	F = A x K x (0.0007 x M+0.01) x G					
	A : Zorluk Katsayısı = 1					
	G : Taşınan Malzemenin Yoğunluğu = 1					
	K : Taşıt Katsayısı ( Rayiç : ÇŞB-10.110.1003=1400.00 )					
	M : Taşıma Mesafesi = 370 km					
	Yükleme Boşaltma					
15.100.1004	1 ton her cins betonarme demiri, profil ve lama demiri ile sacların taşıtlara yükleme, boşaltma ve istifi (fabrikadan alınan malzemeden yükleme bedeli düşülür.)	TON	0,5			
Karsız Toplam		
%25 Kar ve Genel Giderler		
Toplam Tutar		
Tarifi :
B.A. ve Profil Demiri Nakli ile Nervürlü Çelik Nakli için malzemenin nakledilmesi, vasıtalara yüklenmesi, vasıtalardan boşaltılması ve istiflenmesi kar ve genel gider dahil 1 TON birim fiyatıdır.
Nakliye Mesafesi: 370
Teslim Edildiği yer: Şantiye	

Analiz Format No : 1	PROJE NAKLİYE ANALİZLERİ	Tarih : ..........	
İş Kalemi /İş Grubu No	Analizin Adı	Ölçü Birimi	
İBB.SNBF.23/A	Her çeşit saç nakli (ereğli) (anadolu yakası)	TON	
			
Poz No	Girdiler	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	
	Sac Nakli					
	F = A x K x (0.0007 x M+0.01) x G					
	A : Zorluk Katsayısı = 1					
	G : Taşınan Malzemenin Yoğunluğu = 1					
	K : Taşıt Katsayısı ( Rayiç : ÇŞB-10.110.1003=1400.00 )					
	M : Taşıma Mesafesi = 270 km					
	Yükleme Boşaltma					
15.100.1004	1 ton her cins betonarme demiri, profil ve lama demiri ile sacların taşıtlara yükleme, boşaltma ve istifi (fabrikadan alınan malzemeden yükleme bedeli düşülür.)	TON	0,5			
Karsız Toplam		
%25 Kar ve Genel Giderler		
Toplam Tutar		
Tarifi :
Sac Nakli için malzemenin nakledilmesi, vasıtalara yüklenmesi, vasıtalardan boşaltılması ve istiflenmesi kar ve genel gider dahil 1 TON birim fiyatıdır.
Nakliye Mesafesi: 270
Teslim Edildiği yer: Şantiye	

Analiz Format No : 1	PROJE NAKLİYE ANALİZLERİ	Tarih : ..........	
İş Kalemi /İş Grubu No	Analizin Adı	Ölçü Birimi	
İBB.SNBF.27	Şantiye dışına kamyonla kazı malz. ve moloz nakli	TON	
			
Poz No	Girdiler	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	
	Kazı ve Moloz Nakli					
	F = A x K x (0.0007 x M+0.01) x G					
	A : Zorluk Katsayısı = 1					
	G : Taşınan Malzemenin Yoğunluğu = 1					
	K : Taşıt Katsayısı ( Rayiç : ÇŞB-10.110.1003=1400.00 )					
	M : Taşıma Mesafesi = 40 km					
Karsız Toplam		
%25 Kar ve Genel Giderler		
Toplam Tutar		
Tarifi :
Kazı ve Moloz Nakli için malzemenin nakledilmesi, vasıtalara yüklenmesi, vasıtalardan boşaltılması ve istiflenmesi kar ve genel gider dahil 1 TON birim fiyatıdır.
Nakliye Mesafesi: 40
Teslim Edildiği yer: Şantiye